路段1：

由速度频数分析结果显示：  
[-0.377,4.33)频数为471，所占百分比47.1%；  
[4.33,9.036)频数为240，所占百分比24.0%；  
[9.036,13.742)频数为209，所占百分比20.9%；  
[13.742,18.448]频数为80，所占百分比8.0%。  
其中[-0.377,4.33)(47.1%)最高，[13.742,18.448](8.0%)最低。  
由横向频数分析结果显示：  
[-0.471,-0.208)频数为75，所占百分比7.5%；  
[-0.208,0.056)频数为635，所占百分比63.5%；  
[0.056,0.319)频数为216，所占百分比21.6%；  
[0.319,0.583]频数为74，所占百分比7.4%。  
其中[-0.208,0.056)(63.5%)最高，[0.319,0.583](7.4%)最低。  
由纵向频数分析结果显示：  
[-0.894,-0.535)频数为17，所占百分比1.7%；  
[-0.535,-0.176)频数为80，所占百分比8.0%；  
[-0.176,0.184)频数为785，所占百分比78.5%；  
[0.184,0.543]频数为118，所占百分比11.8%。  
其中[-0.176,0.184)(78.5%)最高，[-0.894,-0.535)(1.7%)最低。  
由角度频数分析结果显示：  
[-136.223,-52.329)频数为75，所占百分比7.5%；  
[-52.329,31.565)频数为311，所占百分比31.1%；  
[31.565,115.459)频数为180，所占百分比18.0%；  
[115.459,199.352]频数为434，所占百分比43.4%。  
其中[115.459,199.352](43.4%)最高，[-136.223,-52.329)(7.5%)最低。

路段2：

由速度频数分析结果显示：  
[-1.263,5.747)频数为377，所占百分比37.7%；  
[5.747,12.756)频数为309，所占百分比30.9%；  
[12.756,19.765)频数为250，所占百分比25.0%；  
[19.765,26.774]频数为64，所占百分比6.4%。  
其中[-1.263,5.747)(37.7%)最高，[19.765,26.774](6.4%)最低。  
由横向频数分析结果显示：  
[-0.826,-0.376)频数为96，所占百分比9.6%；  
[-0.376,0.074)频数为577，所占百分比57.7%；  
[0.074,0.524)频数为260，所占百分比26.0%；  
[0.524,0.974]频数为67，所占百分比6.7%。  
其中[-0.376,0.074)(57.7%)最高，[0.524,0.974](6.7%)最低。  
由纵向频数分析结果显示：  
[-1.016,-0.567)频数为13，所占百分比1.3%；  
[-0.567,-0.118)频数为278，所占百分比27.8%；  
[-0.118,0.331)频数为618，所占百分比61.8%；  
[0.331,0.78]频数为91，所占百分比9.1%。  
其中[-0.118,0.331)(61.8%)最高，[-1.016,-0.567)(1.3%)最低。  
由角度频数分析结果显示：  
[-193.404,-93.774)频数为552，所占百分比55.2%；  
[-93.774,5.856)频数为61，所占百分比6.1%；  
[5.856,105.486)频数为76，所占百分比7.6%；  
[105.486,205.117]频数为311，所占百分比31.1%。  
其中[-193.404,-93.774)(55.2%)最高，[-93.774,5.856)(6.1%)最低。

路段3：

由速度频数分析结果显示：  
[-0.062,2.872)频数为457，所占百分比45.7%；  
[2.872,5.807)频数为351，所占百分比35.1%；  
[5.807,8.742)频数为92，所占百分比9.2%；  
[8.742,11.676]频数为100，所占百分比10.0%。  
其中[-0.062,2.872)(45.7%)最高，[5.807,8.742)(9.2%)最低。  
由横向频数分析结果显示：  
[-0.167,-0.087)频数为46，所占百分比4.6%；  
[-0.087,-0.007)频数为282，所占百分比28.2%；  
[-0.007,0.072)频数为626，所占百分比62.6%；  
[0.072,0.152]频数为46，所占百分比4.6%。  
其中[-0.007,0.072)(62.6%)最高，[-0.167,-0.087)(4.6%)和[0.072,0.152](4.6%)最低。  
由纵向频数分析结果显示：  
[-0.148,-0.068)频数为103，所占百分比10.3%；  
[-0.068,0.012)频数为646，所占百分比64.6%；  
[0.012,0.092)频数为237，所占百分比23.7%；  
[0.092,0.172]频数为14，所占百分比1.4%。  
其中[-0.068,0.012)(64.6%)最高，[0.092,0.172](1.4%)最低。  
由角度频数分析结果显示：  
[-179.756,-73.278)频数为342，所占百分比34.2%；  
[-73.278,33.2)频数为295，所占百分比29.5%；  
[33.2,139.678)频数为82，所占百分比8.2%；  
[139.678,246.156]频数为281，所占百分比28.1%。  
其中[-179.756,-73.278)(34.2%)最高，[33.2,139.678)(8.2%)最低。

路段4：

由速度频数分析结果显示：  
[-1.264,3.586)频数为425，所占百分比42.5%；  
[3.586,8.435)频数为357，所占百分比35.7%；  
[8.435,13.285)频数为177，所占百分比17.7%；  
[13.285,18.135]频数为41，所占百分比4.1%。  
其中[-1.264,3.586)(42.5%)最高，[13.285,18.135](4.1%)最低。  
由横向频数分析结果显示：  
[-1.482,-0.648)频数为14，所占百分比1.4%；  
[-0.648,0.185)频数为883，所占百分比88.3%；  
[0.185,1.019)频数为88，所占百分比8.8%；  
[1.019,1.852]频数为15，所占百分比1.5%。  
其中[-0.648,0.185)(88.3%)最高，[-1.482,-0.648)(1.4%)最低。  
由纵向频数分析结果显示：  
[-2.243,-0.984)频数为48，所占百分比4.8%；  
[-0.984,0.275)频数为826，所占百分比82.6%；  
[0.275,1.534)频数为109，所占百分比10.9%；  
[1.534,2.794]频数为17，所占百分比1.7%。  
其中[-0.984,0.275)(82.6%)最高，[1.534,2.794](1.7%)最低。  
由角度频数分析结果显示：  
[-221.881,-100.446)频数为302，所占百分比30.2%；  
[-100.446,20.989)频数为448，所占百分比44.8%；  
[20.989,142.424)频数为144，所占百分比14.4%；  
[142.424,263.859]频数为106，所占百分比10.6%。  
其中[-100.446,20.989)(44.8%)最高，[142.424,263.859](10.6%)最低。